РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛОЗНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
               СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

08.07.2020г.                                            № 107                                         х. Лозной 

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Собрания депутатов 
Лозновского сельского поселения
«Схема теплоснабжения Лозновского  сельского поселения
Цимлянского района Ростовской области до 2029года»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лозновское сельское поселение», Собрание депутатов Лозновского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект решения Собрания депутатов Лозновского сельского поселения «Схема теплоснабжения Лозновского сельского поселения  Цимлянского района Ростовской области», согласно приложению к настоящему решению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Лозновского сельского поселения «Схема теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» на 24.07.2020г. в 15-00 в здании Администрации Лозновского сельского поселения по адресу: х. Лозной, ул. Мира, 65.
3. Разместить проект решения Собрания депутатов Лозновского сельского поселения «Схема теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» на официальном сайте Администрации Лозновского  сельского поселения и обнародовать в информационном бюллетене Администрации Лозновского сельского поселения.
  4. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
Председатель  комиссии:

Хухлаев  
Сергей Леонидович	

-	

председатель Собрания депутатов – глава Лозновского  сельского поселения. 	

Секретарь комиссии:
Радионова Александра Витальевна  	

-	

специалист первой категории Администрации Лозновского  сельского поселения.	
Члены комиссии:			
Мартынова  
Ольга Николаевна 	-	Ведущий  специалист Администрации Лозновского  сельского поселения;	

Хатунцев Дмитрий Сергеевич	
-	
Ведущий специалист Администрации Лозновского сельского поселения;
	
Шевердинова Яна Станиславна 	-	Ведущий специалист Администрации Лозновского  сельского поселения.
	
5. Определить, что заявки лиц, желающих выступить на публичных слушаниях, а также замечания, предложения и поправки к обсуждаемому проекту решения «Схема теплоснабжения Лозновского  сельского поселения Цимлянского района Ростовской области», принимаются в Администрации Лозновского  сельского поселения расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Лозной, ул. Мира,  65 кабинет №4, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 20.07.2020 года.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением решения возложить на  мандатную комиссию Собрания депутатов Лозновского сельского поселения Цимлянского района.

Председатель Собрания депутатов – 
глава Лозновского  сельского поселения		                             С.Л.  Хухлаев 	               

	

Приложение №1
 к решению Собрания  депутатов 
Лозновского сельского поселения
                                                                                                     от 08.07.2020г. №107

                                                                                   

Схемы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области до 2029 года
		
Генеральный директор
ООО «Технологии Сколково» 
________________ А.С. Юрченко
	
М.П

город Ростов-на-Дону, 2020
СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2029 ГОДА……………………………..…...стр.11
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ..………………...стр.12
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)……………………………………………………………………….…..стр.12
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе ..стр.12
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ………………………………….………………….…стр.13
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Лозновскому сельскому поселению Цимлянского района Ростовской области..…...………………………………………………………стр.14
РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....стр.14
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии ………………..…………стр.14
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ………………………………………………...стр.15
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе ………...…стр.15
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области ………………………..………………………….стр.15
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………стр.17
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.. …………...……стр.18
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ……………………….…стр.18
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………..…стр.18
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …..……………...стр.18 
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области ….……..………….…стр.18
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области …………………………………………………………………………………...стр.18
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....стр.19
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения ………………………………………………………………..стр.19
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии ……………...стр.19
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………….стр.20
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных ……………………………………………….стр.20
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно ……стр.20
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии …………………………………………………..………….стр.20
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ……………………………………………………………..……стр.20
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ………………………………………..………стр.20
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………..стр.21 
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива ………………………………………..………стр.21
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....стр.22
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) …………………………стр.22
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области под жилищную, комплексную или производственную застройку ……………………………………………………………………….стр.22
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.22
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» …………………………………………….…….стр.23 
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей…………………………………………………………………...стр.24
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....стр.24
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения …………..стр.24
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ………………………………………………………………...стр.24
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ……………………..……………………………………………….стр.24
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе …………………………………………………………………………………...стр.24
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ……………………………………………………………………..…..стр.25
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ………………………………………………………………..стр.25
8.4 Преобладающий в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области ..………………………………………………….стр.25
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области …….……..стр.25
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.………………..………………………………….стр.26
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе ……………………………..стр.26
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе …………...стр.26
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе …………………………………………....стр.26
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе …………………………………..стр.26 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ……стр.26
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации ……..стр.26
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ...…..........................................................................................стр.27
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) ………………………………………………………………...стр.27
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) …………………………………………………………………..стр.28
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации …………………………………………..………………………..стр.28
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ………………стр.28
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области……………..………………...……………………………………...….стр.29
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ…………………................................................................................стр.29
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....……………..……………………………….…стр.29
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ….....…………….стр.29
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии …………………………………………...……стр.29
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии …………………………………………………………………………стр.30
13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы») для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.30
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения………………………………………………………..стр.30
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ……...стр.30
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения …………………………...стр.31
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………..стр.31
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ...………………………………………………….стр.31
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ ………………...стр.33
ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ …..……….....…..стр.35
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……….…стр.36
Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.36
Часть 2 «Источники тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ………………………….………стр.36
Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области ……………………………...……стр.40
Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.45
Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………….…стр.45
Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……….…стр.46
Часть 7 «Балансы теплоносителя Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………………………….стр.47
Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» …………………………………………………..………стр.47
Часть 9 «Надежность Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..………………………..…………..стр.49
Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………..…...стр.52
Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ………………….…..стр.53
Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………..…...стр.55
Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………………..……стр.55
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.57
Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………..…...стр.57
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.58
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ………………………………………………………………..……....стр.59
6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ………………………………………………………..стр.59
6.2 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения …………………………………...…...стр.59
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» …………………………………………………………………………………...стр.60
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………………………………………..……стр.63
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» …………………………………………………………………………………...стр.65
Глава 10 «Перспективные топливные балансы Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»  ……………….……стр.66
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»  ………………….…стр.67
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.68
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.69
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ………………………………….стр.71
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» …………стр.71
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ……………………..стр.72
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии …………...стр.72
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них …………….……...стр.72
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения ……………………………………………………………..….стр.72
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» ………………………………………………………………………………..….стр.73
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения ……………………...стр.73
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения ……………………………………………………….……..……стр.73
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения …………………………………...…....стр.73
Графическое приложение. 
Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия тепловых источников тепловой энергии х. Лозной……………………...…………………………………........лист 1

        

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2029 ГОДА. 

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)
В таблице 1 отражены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства по этапам.
Таблица 1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам
отапливаемая площадь строительных фондов, тыс. м2	приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам, по годам	
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
*многоквартирные дома (блокированной застройки)	
29,7	29,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*индивидуальные жилые дома	
1001,212	917,0	-	-	-	-	-	-	-	-	84,212	
общественные и прочие здания	
3,46	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
производственные здания промышленных предприятий	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* теплоснабжение от индивидуальных автоматических отопительных газовых водонагревателей, новых блочно-модульных котельных на газу. 
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В таблице 2 отражены существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Таблица 2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
ед. изм.	Объемы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам	
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1. Население (индивидуальные жилые дома)	
Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Общественные здания	
Гкал/ч	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	
т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
тыс. Гкал	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	
3. Производственные здания промышленных предприятий	
Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*пар не используется.
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) до 2029 года не предусмотрено.  
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Лозновскому сельскому поселению Цимлянского района Ростовской области
Таблица 3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы теплоснабжения
Зона	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
Жилая зона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общественные здания	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
Производственные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 
Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источника тепловой энергии приведены в таблице 4 Схемы. 
Таблица 4 Зоны действия существующего котельной
№	Наименование источника теплоснабжения	Средняя величина радиуса действия тепловой сети, м	
1	№ 8 ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	<100 м	
Зоны действия котельной компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. 
Существующая и проектируемая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от автономных источников питания поквартирного теплоснабжения. Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий предусмотрено централизованное, от наружных тепловых сетей.   
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В жилой застройке отопление индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов блокированной застройки, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме. 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 
Таблица 5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии
Наименование котельной, адрес	Существующая  мощность источника, Гкал/час	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжения Гкал/ч	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час	Перспективная мощность источника, Гкал/час	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
№ 8 ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	1,72	-	0,284	1,72	0,284	
ИТОГО:	1,72	-	0,284	1,72	0,284	
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области 
Зона действия источника тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области (далее – Лозновское сельское поселение) расположена в границах населенного пункта х. Лозной. Включает в себя одну зону источника теплоснабжения (ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС), работающего на выделенную зону. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии определяют:
а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии, что отражено в таблице 5 схемы теплоснабжения;
б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии определены в таблице 6 схемы теплоснабжения 
Таблица 6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии
№	технические ограничения на использование установленной тепловой мощности¸ МВт/ч	значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч	
	2020 год	2021 год*	2022-2029 года	2020 год	2021 год	2029 год	
1	0,0	0,0	0,0	1,72	1,72	1,72	
*год актуализации
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии определены в таблице 7 схемы теплоснабжения
Таблица 7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
№	Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал	перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал	
1	2020 год	2020 год	2021 год	2022-2029 года	
	99,037	99,037	100,1	103,0	
г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто. Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто равняется 1,72 Гкал/ч.  
д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь определены в таблице 8 схемы теплоснабжения
Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 
№	Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал	Значения перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал	
1	2020 год	2020 год	2021 год	2022-2029 года	
	*92,25	92,25	92,25	90,0	
*на основании приложения 2 Постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области (РСТ РО) от 20.12.2018 г. N 85/9, с учетом количества котельных, абонентов. 
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару (расчет потерь теплоносителя) не составлялись, ввиду отсутствия выработки и потребления пара от систем централизованных тепловых установок, в том числе Генеральным планом вышеуказанные мероприятия не предусмотрены. 
е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей включены в значения показателей таблицы 7 Схемы теплоснабжения;
ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии отражены в таблице 5 схемы теплоснабжения. В настоящее время в Лозновском сельском поселении отсутствует информация: о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене, о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение. В виду отсутствия договоров на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам не предусматривается. 
з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, определены в таблице 5 схемы теплоснабжения. 
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. Расширение радиусов действия тепловых сетей по существующей котельной не планируется. В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (изм. 16.03.2016 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 
В системе теплоснабжения Лозновского сельского поселения водоподготовительные установки отсутствуют. В связи с этим, данный раздел не заполняется. 
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В системе теплоснабжения Лозновского сельского поселения водоподготовительные установки отсутствуют. В связи с этим, данный раздел не заполняется. 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области
Генеральным планом Лозновского сельского поселения определено, что тепловые потребности существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счет установки индивидуальных аппаратов отопительных газовых водогрейных (далее – АОГВ); объектов соцкультбыта будут обеспечиваться централизованными источниками тепла - котельными. 
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области
С учетом прогнозируемого дальнейшего ежегодного повышения цен на органическое топливо в пределах 15 %, приоритетным сценарием развития теплоснабжения является сохранение теплоэнергетической отрасли Лозновского сельского поселения путем технического обслуживания котельной, при необходимости ее модернизация. Важной составляющей выбранного сценария является повышение рентабельности работы теплоснабжающей организации и снижение темпов роста стоимости тепловой энергии ниже величины роста доходов населения. Сценарий развития теплоснабжения направлен на решение основной задачи: техническое (сервисное) котельной, при необходимости повышение энергетической эффективности, энергосбережение, снижение среднего удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и снижение затрат на топливо, сокращение удельных расходов воды и электроэнергии.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Лозновского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников, отсутствуют.
 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. 
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения, отсутствуют.
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 
Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 
На момент разработки схемы и на 2021 год до актуализации схемы меры по выводу из  эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативных срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не требуются. 
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не требуются.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого
источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 
Средняя минимальная температура наружного воздуха для Лозновского сельского поселения принимается -1 0С. В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Режим работы систем централизованного теплоснабжения Лозновского сельского поселения построен по температурным графикам на отопление - 95/70 ºС. Реализуемый температурный график изменения не требует.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
Таблица 9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии
Котельная	Базовый год актуализации	Перспективная мощность, Гкал/час	
№ 8 ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	2021	1,72	
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ростовская область, в том числе Цимлянский район, имеет значительный потенциал для развития возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ), в частности на основе биомассы. Отходы агропромышленного комплекса, лесопереработки, пищевых и убойных производств, представляют собой большую экономическую базу для развития устойчивого регионального рынка в сфере биоэнергетики. Нельзя не отметить огромную важность развития биоэнергетики для экологии области и для сельского хозяйства, поскольку большая часть отходов, в том числе и опасных, может быть переработана для получения электрической энергии и значительного количества органических удобрений. Одними из основных барьеров на пути развития биоэнергетики в Ростовской области являются: 
- несовершенство нормативно-правовой базы, выражающееся в отсутствии четкой системы государственной поддержки проектов в области ВИЭ, отсутствие открытых результатов исследований потенциала ВИЭ в регионе, равно как и данных о технологиях, которые могут быть эффективно использованы для выработки тепловой энергии из ВИЭ.
Для изменения данной ситуации, выполнения регионом целевых показателей по доле ВИЭ в объеме производства и потребления тепловой энергии к 2021 году необходимо провести исследования потенциала и технологий ВИЭ и разработать пакет нормативно-правовых документов, который станет основой программы развития ВИЭ в Цимлянском районе. Программы развития малой гидроэнергетики имеют экономическую эффективность лишь в регионах Российской Федерации с высоким потенциалом водных ресурсов. Исследования по определению годового валового прихода солнечной радиации в России показали низкую эффективность использования солнечного модуля.
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием ВИЭ не проводится, мероприятия не предлагаются.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют. 
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Лозновского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют. 
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СП 
142.13330.2012 «Тепловые сети» составляет 0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из материала изо-профлекс. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения время ремонта тепловой сети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бес-канальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.
Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается эксплуатация котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка под-питочной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов. Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. 
При сложившемся положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.  
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей отсутствуют.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 
По котельной система ГВС не предусмотрена. Ввиду отсутствия систем ГВС, предложения по настоящему разделу не предусматриваются.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 
Ввиду отсутствия системы ГВС, предложения по настоящему разделу не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
По котельным не планируется рост тепловой производительности, расход топлива останется в пределах существующих объемов. Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.
Таблица 10 Перспективный топливный баланс источников теплоты
Котельная	Баланс основного топлива (природный газ)	Аварийный/резервный вид топлива	
	Среднегодовой расход, т. у. т./Гкал	Перспективный расход топлива,  кг. у. т./Гкал		
№ 8 ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	0,163	163,2	-	
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 
В Лозновском сельском поселении котельная работает на природном газе. Состав и характеристики используемых видов топлива практически неизменны. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная согласно п. 4.8 Своду Правил (далее по тексту – СП) СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельной 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. Ввиду ограниченности ресурсов ВИЭ (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников на территории Лозновского сельского поселения ВИЭ в настоящее время не применяются.
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Вид топлива – природный газ. По Генеральному плану принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3. 
8.4 Преобладающий в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области
Преобладающий вид топлива – это природный газ. 
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области 
Ввиду 100 % газификации Лозновского сельского поселения, перспективный топливный баланс сведен в таблицу 11. 
Таблица 11 Перспективный топливный баланс на 2029 год 
Численность населения,                           тыс. чел.	Суммарный максимальный часовой расход, м3/час	Потребление газа (тыс. м3/год)	
2020 год	2029 год		2020 год	2029 год	
4018	6880	220,0	1115,4	1513,6	
Котельная 	103,0	110,0	
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в  строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Ввиду отсутствия предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, данный раздел не заполняется. 
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Ввиду отсутствия предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, данный раздел не заполняется.
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Тепловые сети и системы отопления потребителей работают по температурному графику 95/70 оС. Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 
Ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (ГВС), предложения по настоящему разделу не предусматриваются.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счет реконструкции теплоснабжения. Вследствие отсутствия новых котельных, экономический эффект не рассчитывается.
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация объектов теплоснабжения Лозновского сельского поселения за 2019 год не осуществлялась.  
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый  статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения. В случае, если на территории Лозновского сельского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
-определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;
-определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО.
В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.
Поскольку численность населения Лозновского сельского поселения не превышает пятьсот тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения. Если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
ЕТО определена:
-  Цимлянский район тепловых сетей акционерного общества «Донэнерго» тепловые сети (ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС). Адрес: 344320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2. В рамках настоящей схемы границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельной х. Лозной, ул. Аббясева, 92-а. 
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зоной деятельности ЕТО является зона котельной № 8 в Лозновском сельском поселении. 
 Таблица 12 Реестр зон деятельности ЕТО 
Котельная № 8 х. Лозной, ул. Аббясева, 92-а	
МБДОУ д/с «Казачок» х. Лозного	х. Лозной, ул. Аббясева,69	
МБОУ Лозновская  СОШ им. Т. А. Аббясева	х. Лозной, ул. Аббясева,92	
МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района	х. Лозной, ул. Аббясева,90	
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения Лозновского сельского поселения являются:
- владение котельной и тепловыми сетями на территории х. Лозной на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,
- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии,
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.
Таблица 13 Основания (критерии) ЕТО (единые данные по головной организации)
АО «Донэнерго» ТС	
право безвозмездного пользования	
4 755 972 000 руб. 	
7000 сотрудника	
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
Заявки на присвоение статуса ЕТО и присвоение статус ЕТО ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС осуществлено с 31.12.2019 года. 
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области 
Реестр системы теплоснабжения теплоснабжающей организации, действующей в границах Лозновского сельского поселения, приведен в таблице 12 схемы.
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), Администрация Лозновского сельского поселения, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение 30-ти дней с даты их выявления обязана определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. На территории Лозновского сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Распоряжением Губернатора Ростовской области «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 – 2022 годы» от 25.04.2018 № 100 решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на территории Лозновского сельского поселения не предусматривается. 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии 
На территории Лозновского сельского поселения, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии, отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной краевой программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы» для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Решения о строительстве котельных, об увеличения мощности котельной отсутствуют. В этой связи, предложений по корректировке краевой программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы», нет. 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории Лозновского сельского поселения отсутствуют объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду этого настоящий подраздел не заполняется. 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Лозновского сельского поселения отсутствуют.
 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 
Согласно утвержденной Схеме водоснабжения Лозновского сельского поселения, решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено. 
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Схема водоснабжения и водоотведения должна актуализироваться согласно положениям ФЗ от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и по требованиям, утвержденным Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения».  
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 14 Индикаторы систем теплоснабжения 
Индикатор	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ТС	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ИТЭ	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
удельный расход условного топлива на ед. ТЭ, отпускаемой с коллекторов ИТЭ 	Т.у.т./           Гкал	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	
отношение величины ТП ТЭ, ТН к МХ ТС	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
k использования ТМ	%	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
удельная МХ ТС, приведенная к РТН	м2/ Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
доля ТЭ, выработанной в комбинирован-ном режиме	Гкал/ч/ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
средний удельный расход УТ на отпуск ЭЭ	кВт.ч/ Гкал	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	
k использования теплоты топлива*	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доля отпуска ТЭ, осуществля-емого потребите-лям по ПУ, в общем объеме отпущенной ТЭ	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
средневзве-шенный (по МХ) срок эксплуата-ции ТС	лет	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
отношение МХ ТС, реконструи-рованных за год, к МХ ТС**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отношение установленной ТМ оборудова-ния ИТЭ, реконструи-рованного за год, к общей установлен-ной ТМ ИТЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сокращения: ТЭ – тепловая энергия, ИТЭ – источник тепловой энергии, МХ – материальная характеристика, ТС – тепловые сети, k - коэффициент, ТМ – тепловая мощность, ПУ  - прибор учета, РТН – расчетная тепловая нагрузка, Т – тепловая нагрузка,   
* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом следующего:
 за базовый период принят 2020 год;
 производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2020 г. приняты по материалам тарифных дел.
Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен в 1-ой модельной базе. Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, индекса потребительских цен и других индексов-дефляторов). Результаты усредненного тарифа на тепловую энергию представлены на рисунке 1. 
ЕТО является ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей ЕТО соответствуют тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения.
Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии с п. 4 ст. 154 ЖК РФ (СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Предельный индекс обеспечивает доступность совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги для граждан. - п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (СЗ РФ, 2009, N 36, ст. 4353).
Рисунок 1 Прогноз тарифа 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики. Также определяется необходимая и возможная бюджетная помощь на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату коммунальных услуг.
В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378)» предлагается рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и т.д.) в совокупности.
Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 ФЗ от 27.07.10 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Используемое сокращение в части II:
Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03, 23.03, 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г.) (ПП РФ № 154) 

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
В настоящее время теплоснабжение жилой зоны Лозновского сельского поселения индивидуальное автономное. Основными потребителями централизованного теплоснабжения являются здания основных социально – культурных объектов.
Функциональная структура централизованного теплоснабжения Лозновского сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и передача ее потребителю ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС. Указанная организация эксплуатирует котельную № 8 х. Лозной, ул. Аббясева,92-а, установленной мощностью 1,72 Гкал/ч. 
Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС. 
Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по системе распределительных сетей.
Схема присоединения систем отопления независимая.   
Оплату за потребленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией осуществляют собственники объектов. Юридические лица расплачиваются за потребленную тепловую энергию напрямую с теплоснабжающей организацией. 
Граница балансовой принадлежности устанавливается: при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной прокладке – наружная стена тепловой камеры.
Ежегодно в теплоснабжающей организации разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы, направленные на поддержание качественного, надежного и безопасного функционирования структуры централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы и вывода из резерва оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.
Часть 2 «Источники тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Структура и технические характеристики основного оборудования. 
Структура и технические характеристики основного оборудования отражена в таблице 15 настоящей схемы. 
Таблица 15 Структура и технические характеристики основного оборудования
Наименование котельной, адрес	Существующая  мощность источника, Гкал/час	Тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час	Количество котлов	Вид топлива	Тип                                                            котлов	
Котельная № 8 х. Лозной, ул. Аббясева, 92-а	1,72	-	0,284	2	газ	Факел-1Г водогрейный 	
б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 
Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии указаны в таблице 15 схемы теплоснабжения. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу определяется уровнем потерь тепловой энергии с отводом тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Ввиду отсутствия в настоящее время и до 2029 года в рассматриваемой территории тепловой электроцентрали, данный пункт схемы теплоснабжения не рассматривается.
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. 
Ограничений тепловой мощности котельной по имеющимся данным на 2021 год актуализации схемы теплоснабжения нет.
г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.
Тепловая энергия, выработанная на котельной, используется на отопление потребителей, расходуется на собственные нужды по производству тепловой энергии. Расход теплоносителя на собственные нужды определяется расчётным путём. Расход на собственные нужды котельной составляет 99,037 Гкал/год. Фактическая мощность котельной указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающей организацией. В таблице 16 схемы теплоснабжения рассчитаны существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
Таблица 16 Параметры тепловой мощности нетто источника теплоснабжения котельной № 8 х. Лозной, ул. Аббясева, 92-а
Существующая  мощность, Гкал/час	Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужд, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/час	
1,72	0,011	1,709	

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 
В системе теплоснабжения теплофикационное оборудование и установка  отсутствуют. Котельное оборудование, установленное в котельной, работает по температурному графику 95/70 ºС. Режимно-наладочные карты на оборудование, паспорта котлов с указанием характеристик оборудования имеются. Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 года. 
Таблица 17 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Краткие характеристики	год ввода	год последнего освидетельствования	год продления ресурса, мероприятия	
0,86 Гкал/час 1 котла по паспорту 	1996	2020	-	
е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). 
В системе теплоснабжения на территории Лозновского сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют. Схема выдачи мощностей котельной: после водогрейных котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей. 
ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Регулирование отпуска теплоты происходит в котельной. Регулирование качественное по температурному графику. Котельное оборудование, установленное в котельной, работает по температурному графику 95/70 ºС. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов. Источник теплоты периодически подвергается техническому освидетельствованию, имеет предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находится в удовлетворительном состоянии.
з) Среднегодовая загрузка оборудования. 
Среднегодовая загрузка оборудования источника теплоснабжения Лозновского сельского поселения определена коэффициентами использования установленной тепловой мощности (далее по тексту – КИУМ), которые сведены в таблицу 19.
и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
Способ коммерческого учета потребления тепловой энергии осуществляется по приборам учета, указанный в таблице 18.
Таблица 18 Сведения о приборах учета
Абонент	Прибор учета	
МБДОУ д/с «Казачок» х. Лозного	Вычислитель-ТВ7-04, расходомеры РС32-30-А 2 штуки, датчики температуры КТСП-Н, датчики давления ДДМ-03Т-1600ДИ 2 штуки	
МБОУ Лозновская  СОШ им. Т. А. Аббясева	Вычислитель-ЭСКО-Т-2.2, расходомеры ПРЭ-32 2 штуки, датчики температуры КТПТР-05
	
МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района	прибор не исправен	
к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
Данные по аварийным ситуациям на источнике теплоснабжения отсутствуют.
Таблица 19 Среднегодовая загрузка оборудования источника теплоснабжения 
Котельная	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час	Нагрузка потребителей, Гкал/час	КИУМ, %	
№ 8 х. Лозной, ул. Аббясева, 92-а	1,72	0,284	91,0	
Таблица 20 Краткое описание насосного оборудования
Марка насоса	Назначение	Производительность	Эл. двигатель	Кол-во (шт.)	
		Мощность (м3/ч)	Напор (м. вод. ст.)	Мощность (кВт)	Число оборотов в минуту		
К65-50-125	сетевой	25	20	2,2	3000	2	
К8/18	подпиточный	8	18	1,5	3000	2	
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. 
За последние три года предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии не было. 
м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
На территории Лозновского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. 
Котельная, эксплуатируемая ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС, установлена в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии. Тепловые сети – двухтрубные. Прокладка трубопроводов надземная/подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется пено-полеуретан, техническое состояние тепловых сетей – удовлетворительное. 
б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.
Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и на бумажном носителе приведена в графическом приложении схемы теплоснабжения. 
в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам. 
Таблица 21 Параметры тепловых сетей Лозновского сельского поселения
№	Год начала эксплуатации	Тип изоляции	Тип компенсирующих устройств	Тип прокладки	Краткая характеристика грунтов	Материальная характеристи-ка, тыс. м2	тепловая нагрузка, Гкал/ч	
1	1996	минвата	-	подземная надземная 	-	-	0,284	
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.
В качестве арматуры в тепловых сетях применяются стальные фланцевые задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов. 
д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.
Строительные конструкции тепловых камер выполнены из стандартных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 120 мм. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1,0- 2,5 м.
е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. 
Обоснованность применения используемого температурного графика подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий Лозновского сельского поселения.
ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 
В системе централизованного теплоснабжения Лозновского сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурный график 95/70 ºС. В настоящее время система отопления потребителей присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной раз-регулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.
з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.
Ввиду отсутствия насосных станций в системе теплоснабжения  гидравлические режимы и пьезометрические графики не составляются.
и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет.
Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние пять лет не наблюдалось.
к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет. 
Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет
и прекращений подачи тепловой энергии, статистики восстановлений нет.
л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. 
В теплоснабжающей организации разработаны графики проведения поверки экспертизы и освидетельствования зданий, сооружений и оборудования организации. 
м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98. 
К методу испытаний тепловых сетей относятся гидравлические испытания. Производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. 
• Испытания на максимальную температуру теплоносителя.
• Определение тепловых потерь. 
Процедура летних ремонтов организована в теплоснабжающей организации и соответствует техническим регламентам.
н) Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 
Таблица 22 Удельный вес тепловых потерь 
Котельная № 8, адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери через изоляцию, Гкал/год	Удельный вес тепловых потерь, %	
х. Лозной, ул.Аббясева,92-а	0,284	92,25	13,7	
о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года. 
Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, то есть теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери: в системах отопления связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-10 %); связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (10-15 %). 
Таблица 23 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	2019 год	2018 год	2017 год	
в Гкал	92,25	93,0	95,0	
в %	13,7	13,8	14,0	
Оценка фактических потерь на 2017, 2018, 2019 года показала объективное снижение указанной величины к 2019 году, по сравнению с 2017 годом, на 0,3 % (2,75 Гкал).  
п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
р) Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло-потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 
Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурных графиков 95/70 ºС ºС. 
 с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 
Сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии потребителей в таблице 18 Схемы. В перспективе 100 % оснащение объектов приборами учёта и регулирования расхода энергоресурсов и воды.
т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло-сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. 
Котельная не оснащена автоматизированными системами диспетчеризации MasterSCADA. 
Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. Персонал диспетчерской службы теплоснабжающих организаций состоит из смены в количестве до 6 человек. В журнале инженера смены фиксируются все остановки и сбои в технологическом оборудовании на котельной. Так же существует утвержденные температурные графики, согласно им регулируется отпуск теплоносителя потребителям относительно фактической температуры наружного воздуха. В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада. 
у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.
ЦТП не предусмотрены.
ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов. 
х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 
Беcхозяйные тепловые сети на территории Лозновского сельского поселения не выявлены. В соответствии с п. 6 ст. 15 № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 30 дней с даты их выявления, обязан определить тепло-сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».  
ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). 
Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют. 
Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
Зоны действия централизованного теплоснабжения единая и приведена в графическом приложении к схеме теплоснабжения. Контуры зоны действия источника тепловой энергии устанавливается по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии. Зона деятельности теплоснабжающей организации, с разбивкой по абонентам, отражены в таблице 12 схемы теплоснабжения.
Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.
Таблица 24 Описание значений спроса на тепловую мощность
Наименование котельной, адрес	Тепловая мощность, Гкал/час	
№ 8 х. Лозной, ул.Аббясева,92-а	0,284	
б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.
Таблица 25 Описание значений расчетных тепловых нагрузок
Наименование котельной, адрес	Тепловая мощность, Гкал/час	
№ 8 х. Лозной, ул.Аббясева,92-а	1,72	
в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
Условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Лозновского сельского поселения не зафиксированы. 
г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.
Таблица 26 Описание величины потребления тепловой энергии
Наименование абонента	Отпуск тепловой энергии, Гкал/ 2019 год	
	482,575	
МБДОУ д/с «Казачок» х. Лозного	156,328	
МБОУ Лозновская  СОШ им. Т. А. Аббясева	242,227	
МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района	84,020	
е) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии. 
Ввиду единой зоны действия источника тепловой энергии, данный подпункт не заполняется. 
Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Лозновского сельского поселения Цимлянского района                            Ростовской области»
а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.
Таблица 27 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности (ТМ) и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки (РТН), (Гкал/ч)  

Котельная № 8	Установлен-ная  ТМ	Располагае-мая ТМ	ТМ нетто	Потери ТМ 	РТН	Резерв (дефицит) ТМ	Величина средне-взвешенной плотности ТН	
	1,72	1,72	1,709	0,011	0,284	1,436	0,165	
б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
Таблица 28 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто

Котельная № 8	Установленная  мощность источника, Гкал/час	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час	Резерв (*дефицит) тепловой мощности нетто, Гкал/ч	
	1,72	1,709	0,284	1,436	
*дефицит тепловой мощности нетто отсутствует
в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю. 
Источник тепловой энергии обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям на расстоянии, не превышающим 100 м. Резерв тепловой мощности составляет 1,435 Гкал/ч, дефицит отсутствует. Зона теплоснабжения источника тепловой энергии компактная. 
г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 
В системе теплоснабжения х. Лозовой дефицит тепловой мощности нетто/тепловой мощности отсутствует.
д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
На 2020-2021 года резерв тепловой мощности нетто источника тепловой энергии составляет 1,436 Гкал/ч. Расширение технологической зоны действия источника тепловой энергии не планируется.
Часть 7 «Балансы теплоносителя Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть. 
На территории Лозновского сельского поселения, ВПУ не предусмотрены. 
б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.
На территории Лозновского сельского поселения, ВПУ не предусмотрены.
Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.
Вид используемого топлива котельной – газ. Количество основного топлива для источника тепловой энергии определяется по фактическому расходу котельного оборудования. Годовой расход топлива составляет 117,708 т. у. т.. 
б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. 
Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.
в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки. 
Основной составной частью природного газа является метан (CH4). Кроме метана в состав природного газа входят его ближайшие гомологи: этан, пропан, бутан. Содержание метана в природном газе обратно пропорционально общей молекулярной массе углеводорода. Различный состав имеет природный газ различных месторождений. Средний его состав следующий: метан-80,97% , этан - 0,5-0,4 , пропан-0,2-1,5% , бутан-0,1-1% , пентан 0-1% . На другие газы приходится от 2% до 13% объема. Физические свойства: плотность: с = 0,7 кг/м (сухой газообразный). Температура возгорания: t = 650 °C. Теплота сгорания: 16 - 35 МДж/м. Октановое число при использовании на двигателях сгорания: 120 - 130. 
г) Описание использования местных видов топлива. 
На территории Лозновского сельского поселения местные виды топлива не используются. 
д) Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
Вид топлива – природный газ. По Генеральному плану принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3.
е) Описание преобладающего в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области, вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области. 
Преобладающим видом топлива является природный газ.
ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области.
Топливный баланс отражен в Утверждаемой части схемы.
Часть 9 «Надежность Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей. 
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пп. «и» п. 19, 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пп. 6.27-6.31 р. «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.
При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97; тепловых сетей Ртс= 0,9; потребителя теплоты Рпт= 0,99; система центрального теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
• установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
• достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
• необходимость замены участков теплопроводов на более надежные;
• обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
• готовностью СЦТ к отопительному сезону;
• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
• максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и тому подобное,
вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С. Термины и определения соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».
Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. 
Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой 
сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции. Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.
Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния. Дефект - по ГОСТ 15467. Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.
Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного 
состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом. Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях: отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (то есть прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка); отказ системы теплоснабжения - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводе тепловых сетей.
б) Частота отключений потребителей. 
За последние 3 года факты аварийных отключений системы теплоснабжения х. Лозной не зафиксировано. 
в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений. 
Время восстановления потребителей после аварийных отключений не превышает нормативного - 12 часов.
г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). 
Ввиду отсутствия зон ненормативной надежности, данный подпункт не заполняется.
д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, на территории Лозновского сельского поселения отсутствуют. 
е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта.
Аварийные ситуации при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта, настоящей схемы, отсутствуют. 
Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Лозновского сельского поселения         Цимлянского района Ростовской области»
Таблица 29 Основные технико-экономические показатели работы по Лозновскому сельскому поселению 
№	Наименование показателя	Единица измерения	Показатели ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,72	
2	Количество котельных 	единицы	1	
3	Расчетная нагрузка	Гкал/ч	0,284	
4	Средний удельный расход топлива 	кг. у. т./Гкал	163,2	
5	Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	-	
6	Технологические потери	Гкал	92,25	
7	Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии по ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	метод	индексации установленных тарифов	
		программа	производственная	
		базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	25815,8	
		Индекс эффективности операционных расходов, %	1,0	
Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. 
Таблица 30 Динамика изменения тарифов в сфере теплоснабжения с 2017 по 2019 годы
ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	2017 год, руб./Гкал 	2018 год, руб./Гкал	2019 год, руб./Гкал	
тариф на тепловую энергию 	2994,27	3087,97	3173,49	

Из таблицы 30 следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энерго-снабжающие компании и тепло-сетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.
б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.
Таблица 31 Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии* 
№	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель теплоснабжающей организации	
			ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	
1	Базовый уровень операционный расходов	тыс. руб.	25815,8	
2	Индекс эффективности операционных расходов (2020-2023)	%	1,0	
* по постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.12.2018 № 85/9
в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения. 
Сведения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.
г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.
д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.
Так, на территории Лозновского сельского поселения, предельный уровень цен не утвержден. Ввиду вышеуказанного, данный подпункт не заполняется.
е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.
Ценовые зоны теплоснабжения – населенные пункты, которые по решению местной власти перешли на метод «альтернативной котельной», то есть те, где цены на тепловую энергию для потребителей ограничены предельным уровнем. Для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения сельское поселение и его территория должны соответствовать критериям (ч.1 ст. 23.3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О теплоснабжении»). Так как на территории Лозновского сельского поселения такие зоны отсутствуют, данный подпункт не заполняется. 
Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло-потребляющих установок потребителей). 
Проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло-потребляющих установок потребителей) отсутствуют. 
б) Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Лозновского сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло-потребляющих установок потребителей).
Проблемы организации надежного теплоснабжения отсутствуют. 
в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют. 
г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. 
Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих системы теплоснабжения отсутствуют.
д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, на момент разработки схемы отсутствуют.
Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области» 
а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 
Отпуск тепловой энергии, Гкал/ 2019 год – 482,575. 
б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные  по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.
На основании Генерального плана объекты строительства многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, запитанные от централизованного теплоснабжения, не предусмотрены. 
в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ввиду отсутствия объектов строительства, подключаемых к системе центрального теплоснабжения, перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию, ГВС не предусматриваются. 
г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
Таблица 32 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) зоне действия существующего источника тепловой энергии 
Наименование	Ед. изм.	2019-2020	2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029	
Отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе	Гкал	482,575	483,0	484,0	485,0	486,0	487,0	
МКД 	Гкал	-	-	-	-	-	-	
Общественные здания	Гкал	482,575	483,0	484,0	485,0	486,0	487,0	
Прочие здания	Гкал	-	-	-	-	-	-	
Объем тепловой мощности	Гкал/ч	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	
МКД 	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	
Общественные здания	Гкал/ч	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	
Прочие здания	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	
д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя и в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предусматриваются. 
е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 
Объекты, расположенные в производственных зонах, подключенных или подключаемых  к системе центрального теплоснабжения, отсутствуют.
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
Пункт 2 ПП РФ № 154 устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тысяч человек с соблюдением требований пунктов 3 - 89 к схемам теплоснабжения, пунктов 10, 35 - 38 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, не является обязательным. В п. 23 вышеуказанных требований определено, что актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
П. 22 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 содержит исчерпывающий перечень данных, в отношении которых схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В числе указанных данных отсутствует требование о разработке электронном модели системы теплоснабжения. Население Лозновского сельского поселения составляет 4018 человек. На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения Лозновского сельского поселения, до 10 тысяч человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2, 22, 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.
Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Балансы существующей на базовый период (2020 год) схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.
Таблица 33 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Котельная	Существующая  мощность источника, Гкал/час	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч	
№ 8	1,72	0,284	1,436	
б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии. 
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.
Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения Лозновского сельского поселения нет, и соответственно гидравлический расчет не выполняется. 
в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 
Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключенной нагрузки до 2029 года, следует вывод о достаточности резерва тепловой мощности на источнике ЦТ. В дальнейшем подключение перспективных потребителей к системе теплоснабжения от котельных возможно.
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения. 
1) Первый вариант перспективного развития системы теплоснабжения Лозновского сельского поселения предлагается по Генеральному плану. 
Теплоснабжение потребителей населенных пунктов – жилая застройка предусматривается от автономных газовых котельных, отдельно стоящих, пристроенных, крышных. Разработка проектов теплоснабжения осуществляется специализированной организации. Существующие объекты общественной застройки обеспечиваются теплом от существующей котельной № 8.
2) Второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения.
Существующая зона жилой застройки сохраняется в зоне индивидуального
теплоснабжения с помощью пристроенных котельных, квартирных котлов и прочие. Существующие объекты общественной застройки обеспечиваются теплом от существующей котельной № 8. 
б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения. 
Таблица 34 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития на 2020 год
1 вариант 	2 вариант 	
Тепловая нагрузка централизованного источника, 0,284 Гкал/час	Тепловая нагрузка централизованного источника 0,284 Гкал/час	
Годовое потребление тепловой энергии, 482,575 Гкал/год	Годовое потребление тепловой энергии от котельной 482,575 Гкал/год	
Финансирование за счет ЕТО	Финансирование за счет ЕТО	
Протяженность построенных тепловых сетей, 0 км	Протяженность построенных тепловых сетей, 0 км	
Жилая застройка обеспечивается теплом автономно	Жилая застройка обеспечивается теплом автономно	
в) Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения. 
Поскольку в предлагаемых вариантах развития теплоснабжения не предполагается строительство (реконструкция) котельной центрального теплоснабжения, анализ ценовых (тарифных) последствий не проводится. 
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.
На территории Лозновского сельского поселения ВПУ не предусмотрены. 
б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой
воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.
Централизованная ГВС на территории Лозновского сельского поселения не предусмотрена.
в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов.
На территории Лозновского сельского поселения баки-аккумуляторы не предусмотрены.
г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.
На территории Лозновского сельского поселения ВПУ не предусмотрены.
д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения. 
На территории Лозновского сельского поселения ВПУ не предусмотрены.
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Таблица 35 Описание условий организации теплоснабжения
ЦТ	ИТ	Поквартирное отопление	
Котельная № 8, 1,72 Гкал/ч, подключение *ТУ нет- отсутствие устройств регулирования подачи тепловой энергии на котельной. Все объекты, подключенные к котельной, находятся в доступном радиусе обслуживания. 	Лозновское сельское поселение	Сведения об объектах отсутствуют	
*тепло-потребляющая установка
б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 
На территории Лозновского сельского поселения генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют. 
в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 
На территории Лозновского сельского поселения генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Лозновского сельского поселения, отсутствуют.
д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Лозновского сельского поселения, отсутствуют.
е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на территории Лозновского сельского поселения, отсутствуют.
ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии, на территории Лозновского сельского поселения, не предусмотрены.
з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Лозновского сельского поселения, отсутствуют.
и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Лозновского сельского поселения, отсутствуют.
к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. 
Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории Лозновского сельского поселения, отсутствуют.
л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Лозновского сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями.
По Генеральному плану теплоснабжение потребителей населенных пунктов - жилые дома средней этажности, общественные здания, предусматривается от автономных газовых котельных (блочно-модульных, отдельно стоящих, пристроенных, крышных). Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки премиум-класса, эконом-класса, жилых домов малоэтажной застройки предлагается осуществить за счет устройства поквартирных  газовых тепловых генераторов.
м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения. 
Таблица 36 Перспективный (на 2029 год) баланс производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения
Система теплоснабжения	Производство (выработка) тепловой энергии, Гкал/год	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч	
№ 8 х. Лозной, ул. Аббясева,92-а	673,862	482,575	0,284	
н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. 
Ввод новых и реконструкции (модернизации) существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории Лозновского сельского поселения не планируется.
о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Лозновского сельского поселения.
На территории Лозновского сельского поселения организация в производственных зонах предусматривается от ведомственных автономных газовых котельных промышленных производств. 
п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 
Расширение радиусов действия тепловых сетей котельной не планируется. В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (изм. 16.03.2016 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусмотрены.
б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Лозновского сельского поселения.
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Лозновского сельского поселения отсутствуют.
в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии, которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения на территории Лозновского сельского поселения отсутствуют.
г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.
д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют. 
ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Предложения отсутствуют. 
з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предусмотрены.
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.
Централизованное ГВС на территории Лозновского сельского поселения отсутствует. 
б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.
Централизованное ГВС на территории Лозновского сельского поселения отсутствует.
в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.
Централизованное ГВС на территории Лозновского сельского поселения отсутствует.
г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.
Централизованное ГВС на территории Лозновского сельского поселения отсутствует.
д) Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.
Централизованное ГВС на территории Лозновского сельского поселения
отсутствует.
е) Предложения по источникам инвестиций.
Предложения по источникам инвестиций не предусмотрены.
Глава 10 «Перспективные топливные балансы Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Лозновского сельского поселения. 
Таблица 37 Расчеты по котельной № 8 максимальных часовых и годовых расходов топлива на 2029 год
№	Котельная	Максимальный часовой расход газа, тыс. м3/час	Годовой расход газа, тыс. м3/год	
1	№ 8 	0,012	110,0	
После разработки и утверждения программы газификации и схем газоснабжения Лозновского сельского поселения, перспективные топливные балансы до 2029 года использования природного газа в качестве основного вида топлива, потребляемого источником тепловой энергии, должны быть согласованы с вышеуказанными документами.
б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.
Котельная № 8 х. Лозной, ул. Аббясева,92-а. 
Годовая выработка тепловой энергии составит: 673,0 Гкал/2029 год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:
-  I квартал 396,392 Гкал;
-  II квартал 32,11 Гкал; 
- III квартал 0 Гкал; 
- IV квартал 244,498 Гкал; (Итого: 673,0 Гкал/год). 
Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 0,011 м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 117,708 тонн условного топлива (далее по тексту – т.у.т); со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:  I квартал 66,932 т.у.т; II квартал 4,616 т.у.т; III квартал 0 т.у.т; IV квартал 46,16 т.у.т; (Итого: 117,708 т.у.т/год).
в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива. 
На территории Лозновского сельского поселения вид топлива, 
потребляемый источником тепловой энергии, природный газ. Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не планируется. 
г) Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
На территории Лозновского сельского поселения вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, природный газ. Доля и значение (Qрн) теплоты сгорания газа 8062 МДж/м3. 
д) Преобладающий в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Лозновском сельском поселении Цимлянского района Ростовской области. 
Преобладающий вид топлива – это природный газ.
е) Приоритетное направление развития топливного баланса Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области.
Приоритетное направление развития топливного баланса Лозновского сельского поселения определяется согласно топливно – энергетическому балансу Лозновского сельского поселения, требования к которому утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 года № 600. 
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.
В системе теплоснабжения отказы участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) не выявлены.
б) Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.
В системе теплоснабжения отказы участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) не выявлены.
в) Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.
Показатели надежности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2020 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях ЕТО не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов. Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими нормативным техническими документами в период с 2020 года.
г) Результат оценки коэффициента готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.
Поскольку вероятность состояния тепловых сетей с отказом отсутствует, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не определяется.
д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выявлен. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не предусматривается. Установка резервного оборудования не требуется. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется. Резервирование тепловых сетей смежных районов Лозновского сельского поселения не требуется. Устройство резервных насосных станций не требуется. Установка баков-аккумуляторов не требуется. 
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Поскольку финансирование предлагаемых мероприятий по техническому перевооружению предполагается год в год, привлечение кредитных средств и связанные с этим дополнительные расходы на выплату % по кредитам и налога на прибыль не планируется, финансовые потребности при реализации мероприятий соответствуют объему инвестиций по годам.
б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Предложения отсутствуют. 
в) Расчеты экономической эффективности инвестиций.
Предложения отсутствуют.
г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.
Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения не производится, ввиду отсутствия вышеуказанных программ. 
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района                              Ростовской области»
а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.
За период с 2020 по 2029 года показатель равняется 0, виду отсутствия технологических нарушений на тепловых сетях.
б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.
За период с 2020 по 2029 года показатель равняется 0, виду отсутствия технологических нарушений на источниках тепловой энергии.
в) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).
За период с 2020 по 2029 года показатель равен 163,2 т. у. т. /Гкал. 
г) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.
С 2020 года по 2029 год показатель равняется 0,2 %. 
д) Коэффициент использования установленной тепловой мощности.
Показатель С 2020 года по 2029 год - 91 %. 
е) Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.
С 2020 года по 2029 год показатель равняется 0,8 м2/ Гкал/ч. 
ж) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Лозновского сельского поселения).
Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.
з) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.
С 2020 по 2029 года показатель равен 8,1 кВт. ч/ Гкал. 
и) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.
к) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
За период с 2020 по 2029 года показатель равен 100 %. 
л) Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).
С 2020 по 2029 года показатель <15 лет. 
м) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для Ленинского сельского поселения).
С 2020 по 2029 года показатель не определяется. 
н) Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения, для Лозновского сельского поселения).
С 2020 по 2029 года показатель не определяется. 
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.
Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей ЕТО: ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС соответствуют тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения. 
б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.
Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО единая. 
в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.
Оценка ценовых (тарифных) последствий не проводится, ввиду отсутствия мероприятий. 
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Лозновского сельского поселения Цимлянского района                            Ростовской области»
а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Лозновского сельского поселения.
Таблица 37 Реестр систем теплоснабжения в границах Лозновского сельского поселения
котельная № 8 х. Лозной	ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС	
б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.
ЕТО – это ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС, эксплуатирующее котельную № 8 в х. Лозной, ул. Аббясева,92-а. 
в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 
организации.
Владение котельной № 8 на территории х. Лозной на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,
размер собственного капитала 4755972000 руб. по данным бухгалтерской отчетности АО «Донэнерго», составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии, 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала (7000 сотрудников по данным АО «Донэнерго») по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения,
ЦРТС является филиалом АО «Донэнерго» ТС.  
г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
Сведения о заявках ЕТО, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют. На основании п. 35 ПП РФ № 154 от 22.02.2012 года, статус ЕТО (организаций) будет присвоен теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении настоящей схемы теплоснабжения.
д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС, является зона действия котельной № 8, снабжающей тепловой энергией потребителей. 
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не предусмотрены. 
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей не предусмотрены. 
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Системы ГВС в системе теплоснабжения не предусмотрены. 
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Лозновского сельского поселения Цимлянского района                            Ростовской области»
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания при разработке схемы теплоснабжения отсутствуют. Предложения при разработке от теплоснабжающей организации, Администрации Лозновского сельского поселения и третьих лиц не поступили.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 
Замечания при разработке схемы отсутствуют. 
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 
Предложения при разработке от теплоснабжающей организации, Администрации Лозновского сельского поселения и третьих лиц не поступили.